BIOS
Co to je?
· implementuje základní vstupně/výstupní funkce
·  představuje vlastně firmware pro osobní počítače
· Programový kód BIOSu je uložen na základní desce ve stálé paměti typu ROM, EEPROM nebo modernější flash paměti s možností aktualizace
K čemu slouží?
· V současné době se BIOS používá hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému, kterému je pak předáno další řízení počítače.
· Systém BIOS je oddělený od operačního systému (Windows) a tento základní systém má na starosti komunikaci mezi hardwarem a softwarem počítače
Popis, historie,…
· První IBM PC bylo uvedeno 12. srpna 1981 a v červnu 1982 byl uveden první IBM PC kompatibilní klon firmou Columbia Data Products.
· Aby na klonech mohl být provozován stejný software, musela být zajištěna kompatibilita nejen na hardwarové úrovni, ale i na úrovni BIOSu.
· Klon původního IBM BIOSu mohl být dodáván díky legálně provedenému reverznímu inženýrství.
· Původní IBM PC BIOS byl uložen v paměti ROM (pouze pro čtení), která byla zasunuta do soketu v základní desce a oprava BIOSu byla možná pouze výměnou ROM čipu.
· protože to bylo nepraktické, začala se používat pro BIOS paměť EEPROM, kterou bylo možné přeprogramovat tak, že byla vyjmuta z patice a přeprogramována ve speciálním zařízení.
Co je Flashování BIOSu? Případné problémy, jak se provádí atd.
· Flashování je vlastně aktualizace BIOSu, nebo nahrazení BIOSu jinou verzí, nemusí jít nutně o upgrade ale i downgrade. 
· pokud je BIOS zastaralý, nemůže pak například optimálně využívat nejnovější hardware. 
· BIOS lze v paměťovém čipu aktualizovat, neboli jednoduše řečeno přepsat, ale nutno přiznat, že se v jistém smyslu slova jedná o docela riskantní operaci.
· Aktualizace BIOSu je velmi choulostivá záležitost, při níž musí vše klapnout na sto procent. 
· Přepisují se při ní totiž data, jež počítač potřebuje bezprostředně po svém zapnutí. Pokud by se něco nepovedlo, pak nebudete moci s počítačem vůbec pracovat.
· A k tomu je právě dobré mít DUALBIOS





· Postup: 
· krok č. 1: Identifikace základní desky
· krok č. 2: Vyhledání a stažení souborů s aktualizací BIOSu
· Krok č. 3: Zvažte, co vám aktualizace BIOSu přinese
· Krok č. 4: Příprava spouštěcího disku (není vždy potřeba, záleží na instalaci)
· Krok č. 5: Zálohování všech důležitých souborů
· Krok č. 6: Zajistěte se pro případ nouze
· Krok č. 7: Příprava hardwaru pro aktualizaci BIOSu 
· Krok č. 8: Spuštění aktualizace BIOSu
· Krok č. 9: úklid v BIOSu a ve Správci zařízení
· Krok č. 10: V nejhorším případě nahrajte zpět starou verzi BIOSu

· Případné problému při flashování:
· V průběhu flashování vypnout proud
· Poškozená disketa/flashdisk ze které nelze dokončit zápis
· Chybný BIOS (určený pro jinou MB, neoficiální upravená verze...)

Co je Dual BIOS? Kdy jej v praxi můžeme využít?
· DualBIOS je technologie disponující vyšší třídou ochrany počítače.
· Jedná se o klasický BIOS a k němu přiřazený totožný BIOS použitelný pouze k zálohování primárního BIOSU
· využívá se při selhání „hlavního“ BIOSu, tak je načten DUAL – „záložní“ BIOS
· stane se tak například při špatném flashování nebo při špatném nastavení BIOSu
Co se v BIOSu nastavuje (SETUP sekce)? Co obsahuje většina BIOSů?
K některým starším a proprietárním počítačům se dodávaly speciální programy, které umožňovaly měnit jejich nastavení. Později se tzv. setup stal součástí BIOSu a dá se vyvolat stiskem specifické klávesy při startu počítače (klávesa F2, Delete a podobně). Nastavení se ukládá do stálé paměti BIOSu. Historicky se uvádí jako paměť CMOS (původně zálohovaná 3voltovou baterií), i když v současné době se používá spíše EEPROM nebo flash paměť.

SETUP v BIOSu:
· [bookmark: _GoBack]nastavení taktu procesoru a operační paměti, napájecí napětí procesoru
· nastavení cache
· detekce harddisků, CD-ROM, DVD-ROM
· nastavení periferií (integr. zvuková, síťová karta, modem)
· bootovací sekvence (HDD, CD-ROM, USB, LAN, FDD)
· hardware monitor – zobrazuje informace o teplotě procesoru, napětí zdroje, otáčky ventilátorů
· power management – nastavení možností napájení
· další služby – u notebooků např. kalibrace baterií



POST (Power-On Self-Test)
[bookmark: _Hlk42087960]POST se spouští automaticky se startem počítače a kontroluje hardware v zařízení a zároveň i jejich činnost – určuje, zda klávesnice, RAM, disky a ostatní HW pracují správně.
Když je nezbytný HW nalezen a pracuje správně, začne se bootovat (načte OS do paměti). Když není nalezen nebo nepracuje správně, tak BIOS ukáže na obrazovce chybový text nebo pomocí zvukových prostředků – tzv. Beep kód. Protože POST běží ještě předtím, než je grafická karta aktivována - může se stát, že se nic nezobrazí... Proto ten „beep“ kód. 
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