POST, BIOS a jeho nastavení
Co je to BIOS?

BIOS (Basic Input-Output System) představuje firmware pro osobní počítače

BIOS se používá hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění OS.

Kód je uložen na základní desce v nevolativní paměti typu ROM, EEPROM nebo FLASH paměti. 

Čip a rozhraní BIOSu na obrázcích níže:
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BIOS umožňuje:
· Nastavení taktu procesoru a operační paměti, napájecí napětí procesoru
· Nastavení cache
· Detekce harddisků, CD-ROM, DVD-ROM
· Nastavení periferií (integr, zvuková, síťová karta, modem)
· Bootovací sekvence (HDD/SSD, CD-ROM, USB, LAN, FDD)
· Hardware monitor – zobrazuje informace o teplotě procesoru, napětí zdroje, otáčky ventilátorů
· Power management – nastavení možnosti napájení
· Další služby – např. kalibrace baterie u ntb.

Jak se dostat do BIOSU?
Do BIOSU je možné se dostat při startu počítače klávesou DELETE nebo F2, F10 (záleží na výrobci desky)
Co po navštívení BIOSu můžeme zjistit?
· Čas
· Typ, teplotu, frekvenci a napětí procesoru
· Stejně tak i počet nainstalované operační paměti a její frekvenci
· Výrobce a model desky
· Datum a verzi nainstalované verze EFI/BIOSu
· Harddisky
· Rychlost otáčení 
· Počet nainstalovaných fanů a jejich rychlosti

Služby BIOSu:
Pro starší operační systémy poskytuje BIOS základní vstupně–výstupní funkce, například:
· služby obsluhy klávesnice
· služby obsluhy řadiče disků (disketa, pevný disk)
· základní služby obsluhy grafické karty (většinou jen pro textový režim)
· výstup na tiskárnu
· řízení komunikačních portů

Aktualizace BIOSu
Nové verze BIOSu vydávají výrobci za účelem vylepšení stability buď pamětí, procesoru, může opravit chyby v kódu procesoru, opravit kompatibilitu zařízení s deskou atd.
Dnes je možné tuto akci provést přes flash drive, nebo nainstalovat přímo z operačního systému. 

Update BIOSu zde:
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POST (Power On Self Test) je diagnostický program, který kontroluje hardware v zařízení a zároveň jejich činnost. 
Spustí se automaticky po startu přístroje (PC, router, tiskárna)
POST je nejčastěji řízen BIOSem.

Průběh:
Inicializace a konfigurace procesoru a následné spuštění testů ke zjištění, zda hardware pracuje správně.
Případné chyby, které mohou počítači bránit ke spuštění, jsou oznámeny prostřednictvím vizuálním nebo zvukovým projevem. (série pípnutí – beep kódy) 
Po dokončení POSTu je řízení předáno bootovací sekvenci. 

U modernějších počítačů je POST skryt grafickým logem kvůli pohodlnosti a čistého dojmu. Lze jej však vypnout a je možné POST vidět.
 




POST na obrázku zde:
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