Souborové systémy Micosoft

Souborový systém
· Způsob organizace dat ukládaných na bloková zařízení – paměťová média (pásky, CD, DVD)

Operační systém
Souborový systém
Vnější paměť – pokud vypojím energii, informace se uloží

Data
Metadata

Vnější paměti
FDD- Floppy Disc Drive – 1,44 MB
HDD – Hard Disc Drive - mechanika pevného disku -  sotvky GB
SSD – Solid State Drive
CD – Compact Disc – mechanika kompaktního disku – CD-ROM, CD-RW-700MB
DVD – Digital Versatile Dics – 4,7GB, DL – 8,5gb
Pam. Karty (memory card)
Blue-ray (25-100 GB)

Harddisk
· Plotna
· Keramické nebo skleněné, jen pokovované
· Stopa
· Kruhy na plotně
· Sektor
· 512 B
· Cluster 
· 64Kb
Oddíly v MBR
· MBR (master boot record) – max 2TiB oddíl (2,2TB), zabírá 512B
· Primární 4
· Extended (rozšířený 1 z primárních)
· Logické (počet dle souborového systému, případě operačního)
Oddíly v GPT
· GUID Partition Table – max velikost oddílu je 9,4*1021 bytů
· (prakticky je ale omezeb možnostmi operačního systému)
· Zabírá 34 sektorů (34*512B)
· 128 oddílů
Důvody dělení na oddíly
· Omezení
· Vnitřní fragmentace
· Vnější fragmentace
· Oddělení systémových a uživatelských dat
· Snadější zálohování
· Dual/Multi boot
· Oddělený swap (virtuální paměť)
Fat 32
· Windows 98, Vista, 7,8,10
· Oddíl 32Gb (2TB)
· Soubor 4GB
· Nelze nastavit přístupová práva
· Nepoužívaná žurnálování (když se přeruší operace a spustí se systém, díky žurnálu se vrátí a bude pokračovat – zapisuje se průběh operací)
· Nízký výkon při práci s velkým objemem dat
· Vysoký výkon při práci s malým objemem dat
NTFS
· Windows NT, 200, XP, 2003 Server, Vista, 7,8,10
· Oddíl omezen pouze OS
· Vysoký výkon při práci  s velkým objemem dat
ExFAT
· Nepoužívá žurnálování
· Počet souborů téměř neomezen
· Lze nastavit základní přístupová práva
· Vysoký výkon při všech operacích
· Oddíl 128PB
· Soubor 16EB
· [bookmark: _GoBack]Nejlepší pro přenosné diky nebo flashky
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